**广西南博国际信息有限公司**

**竞争性磋商文件**

**项目名称：办公网络升级改造项目**

**采购单位：广西南博国际信息有限公司**

2021年11月5日

目 录

[第一章 竞争性磋商公告 2](#_Toc86745501)

[第二章 项目服务要求 5](#_Toc86745502)

[第三章 供应商须知 13](#_Toc86745503)

[供应商须知前附表 13](#_Toc86745504)

[供应商须知 15](#_Toc86745505)

[一、总则 15](#_Toc86745506)

[二、竞争性磋商响应文件的编制 15](#_Toc86745507)

[三、磋商报价要求 17](#_Toc86745508)

[四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交 17](#_Toc86745509)

[五、磋商与评标 18](#_Toc86745510)

[六、确定成交磋商供应商办法 19](#_Toc86745511)

[七、签订合同 19](#_Toc86745512)

[第四章 评定成交的标准 22](#_Toc86745513)

[第五章 合同格式 25](#_Toc86745514)

[第六章 竞标响应文件格式 29](#_Toc86745515)

[（封面） 29](#_Toc86745516)

[一、商务文件 30](#_Toc86745517)

[附件1 磋商函格式 31](#_Toc86745518)

[附件2 报价表格式 32](#_Toc86745519)

[二、资格证明文件 33](#_Toc86745520)

[附件3 商务响应表格式 34](#_Toc86745521)

[附件4 其它证明材料 35](#_Toc86745522)

[附件5 法定代表人（负责人）证明书格式 36](#_Toc86745523)

[附件6 法定代表人（负责人）授权委托书格式 37](#_Toc86745524)

[附件7 廉洁承诺书格式 39](#_Toc86745525)

[附件8 供应商认为必要提供的声明及文件资料 41](#_Toc86745526)

[三、技术文件 42](#_Toc86745527)

[附件9 技术响应表格式 43](#_Toc86745528)

[附件10 服务承诺书格式 44](#_Toc86745529)

[附件11 技术方案格式 45](#_Toc86745530)

[附件12 实施方案格式 46](#_Toc86745531)

[附件13 应急保障方案格式 47](#_Toc86745532)

[附件14 其它 48](#_Toc86745533)

第一章 竞争性磋商公告

广西南博国际信息有限公司针对办公网络升级改造项目采用竞争性磋商方式进行采购，现将有关事项公告如下：

1. **项目名称：**办公网络升级改造项目

**二、采购组织类型：**非政府采购项目

**三、采购内容**

办公网络升级改造；具体内容详见项目服务要求。

**四、项目预算**

人民币44万元（¥440,000.00）。

**五、供应商资格**

（一）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围包含本次竞争性磋商采购服务，具备法人资格的供应商或其下属分支机构。

（二）诚实守信，近三年内无违法及不良诚信记录；

（三）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次招标采购活动；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（五）本项目不接受联合体竞标。

**六、竞标保证金：**无。

**七、竞争性磋商文件的获取**

本公告自发布之日起，凡符合竞标资质要求的公司有意参加者均可前来报名竞标，竞争性磋商文件详见广西国际博览集团官网（http://www.gxexpogp.cn/）发布的磋商公告。

获取时间：2021年11月4日公告发布之时起至2021年11月9日12:00止。

**八、响应文件截止递交时间和地点**

（一）响应文件递交时间 ：2021年11月8日9:00—2021年11月9日12:00止。

（二）响应文件递交地点：广西南宁市民族大道106号南宁国际会展中心行政综合楼北302室，响应文件纸质版密封投递。

**九、响应文件开启时间、磋商时间及地点**

2021年11月9日15:30为开启响应文件及与供应商磋商时间，具体时间由采购人另行通知。

地点：广西南博国际信息有限公司（广西南宁市民族大道106号南宁国际会展中心行政综合楼北302室），参加竞争性磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件（法定代表人（负责人）凭法定代表人（负责人身份证明书和身份证原件或委托代理人凭法定代表人（负责人）授权委托书原件和身份证原件）依时到达指定地点等候当面磋商。

**十、业务咨询**

广西南博国际信息有限公司

联系人：贝先生

联系电话：0771—5813390

地址：广西南宁市民族大道106号南宁国际会展中心行政综合楼北302室

邮编：530021

**十一、监督与投诉**

广西国际博览集团有限公司经营管理部

联系人：周虹，联系电话：0771-2212640

地址：南宁市青秀区会展路18号会展大厦11楼，邮编：530000

**十二、网上公告媒体查询**

广西国际博览集团有限公司官方网（http://www.gxexpogp.cn）。

**十三、公告期限**

本招标公告期限为自发布之日起3个工作日。

广西南博国际信息有限公司

2021年11月4日

1. **项目服务要求**

说明：

1、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

2、投标人投标文件中提供的证明材料和资质文件应真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国合同法》的相关条款来确定赔偿金额。

**项目服务需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 核心交换机 | 华为、华三、锐捷或同档次产品 | 2 | 台 | 1. ★配置主控引擎≥2块；配置电源模块≥2块；配置可拔插风扇模块≥2个； 2. ▲设备配置：提供10GE SFP+端口≥24个,提供千兆SFP端口≥24个,千兆电端口≥48个, 千兆多模≥2块, 千兆单模≥16块, 万兆多模≥4块; 3. ▲设备性能：交换容量≥86.4Tbps,转发性能≥26400Mpps； 4. ★硬件规格：整机业务板槽位数≥6，主控引擎槽位数≥2；电源模块槽位数≥8；独立风扇框槽位数≥2,提供设备图片证明或官网截图证明； 5. ★风道设计：为适应机柜并排部署及机房风道设计，设备机箱（包括业务板卡区域）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向示意图； 6. ★设备监控：支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗； 7. ★为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能; 提供官网截图证明 8. ★支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理; 提供官网截图证明 9. 数据中心特性: 支持多链接透明互联TRILL （ Transparent Interconnection of Lots of Links）使用三层路由 技术构建大二层网络,支持支持以太网光纤通道 （FCoE）; 10. ★规格表项：MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，ACL表项≥64K，Ipv4 FIB≥128K. MAC地址学习速率：> 8,000个MAC地址/秒;提供国际权威第三方机构测试报告证明。 11. IP路由：支持OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 12. ★纵向虚拟化：为了简化管理，支持纵向虚拟化技术， 13. ★支持把交换机和AP虚拟为一台设备进行管理，支持两层子节点；提供官网截图证明; 14. ★可靠性：支持硬件级BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，网络故障发生时能够在第一时间实现快速检测与定位；提供官网截图证明; 15. 采用网络包守恒算法iPCA支持真实业务流的实时检测技术，实现快速故障定位; 16. MPLS：支持MPLS基本功能，支持MPLS OAM，支持MPLS TE，支持MPLS VPN/VLL/VPLS； 17. ★QOS：支持GE/10GE端口200ms大缓存，支持5级HQoS，提供官网截图证明; 18. 安全认证：支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 19. 用户管理:支持基于流量、DAA目的地址和时长计费方式; 20. 管理维护：支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 21. ★投标时提供工信部入网检测报告复印件; 22. ★通过TUV国际绿色产品认证，在环保、回收、节能、碳足迹等方面严格符合国际标准，并提供TUV绿色认证证书复印件; 23. ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率连续五年排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告复印件; |
| 2 | 防火墻 | 华为、绿盟、天融信或同档次产品 | 1 | 台 | 一、性能指标要求  1.▲产品应采用1U标准机架式硬件平台，具有≥6个千兆电口，≥4个SFP光口，2个接口扩展插槽，256G固态硬盘，具有≥1个千兆专用管理电口和一个专用RJ45配置串口，同时具备2个USB接口。  2.▲产品网络吞吐量≥4Gbps；应用层吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建会话数≥6万。含IPS入侵防御、AV防病毒功能，三年特征库、规则库升级授权。  3.要求提供原厂三年售后服务，售后维护服务含软硬件维护和系统软件、规则库、特征库升级服务。并提供现场技术支持。  二、产品功能要求  4.支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求。  5.能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组。  6.支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT。支持基于域名的访问控制。  7.支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP、BGP动态路由协议；支持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由。  8.支持内置/自定义ISP路由库，支持反向路由。  9.支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP/UDP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效。  10.支持8级流控，可对应用流量实行带宽限制、带宽保证等策略。  11.支持泛洪类攻击防护：UDP/DNS/SYN/PING 泛洪；支持ARP欺骗类攻击。  12.支持对1500+种应用平台及2200+种的应用进行识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用。  13.▲支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签；能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用。（投标时须提供产品功能界面截图证明）  14.能够识别控制多种途径的文件传输及该途径传输的文件格式：比如能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo等传输途径，并且能够识别控制腾讯QQ、MSN、新浪UC、网易PoPo中bmp、jif、jpeg、chm、exe、avi等文件格式的传输。  15.可不通过主机扫描等技术，即可识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息。  16.▲可自定义操作系统、浏览器、杀毒软件的风险等级，并支持预置风险等级。可为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态。资产风险涵盖了操作系统、浏览器、杀毒软件、应用、流量、服务等内容，针对高风险资产提供屏蔽功能，阻止其连接互联网。（投标时须提供产品功能界面截图证明）  17.▲可生成内网资产风险报表，提供高风险资产top10，提供操作系统等相关资产信息的数据统计和报表展示。（投标时须提供产品功能界面截图证明）  18.支持无线热点发现，发现内网私接无线热点，对无线热点进行管理,防止非法热点的接入。  19.▲支持事件关联分析，能够对防火墙的日志进行关联分析。事件关联分析支持多种排序，最少包含：基于流量、会话、风险等级。针对事件关联分析，可以提供多种入口，比如基于应用、目的IP、源IP、用户、攻击事件等。（投标时须提供产品功能界面截图证明）  20、产品供货时必须提供原厂供货证明原件和售后服务承诺函，否则不给于验收。 |
| 3 | 路由器 | 华为、华三、锐捷或同档次产品 | 1 | 台 | 1. ▲硬件要求：采用无阻塞交换架构，支持多核CPU；采用CPU+NP异构转发模式,业务处理无瓶颈;提供官网URL链接及截图;整机高度≤3U；配置主控板单元≥1块； 2. 业务插槽≥8个（主控、风扇、电源、其它扣卡等槽位不及入业务槽位之内）； 3. 支持设备具备电源冗余的能力，配置电源≥1个； 4. ▲所有业务板卡支持直接热插拔，提供官网URL链接及截图证明； 5. ▲包转发能力≥60Mpps；提供官网URL链接及截图证明 6. ▲接口要求：配置14\*10GE光+10\*GE电（所有WAN口可切换为LAN), 千兆多模≥2块, 千兆单模≥2块;提供官网URL链接及截图证明； 7. 支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理； 8. 支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，VLAN聚合，MAC管理，STP/RSTP/MSTP，SEP等； 9. 支持LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； 10. 支持组播协议：IGMP V1/V2/V3，IGMP-Snooping V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP； 11. 支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN； 12. 支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，IS-IS，BGP； 13. 支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 14. 支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6over4隧道，6to4，ISATAP支持IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD； 15. 支持Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级； 16. 整形（Hierarchical QoS），WLAN QoS，FR QoS，智能； 17. 应用控制（SAC）； 18. 支持IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL； 19. ICMPv6，DNSv6，DHCPv6； 20. ▲支持国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤，防火墙功能，提供官网URL链接及截图证明； 21. 支持升级管理，Web网管，SNMP（v1/v2c/v3），邮件/U盘/DHCP开局，NetConf/YANG，CLI，NetStream，IP FPM、TCP FPM，NQA； 22. ▲投标时必须提供工信部入网检测报告复印件； 23. ▲投标时必须提供泰尔实验室检验报告复印件。 |
| 4 | 线材 | 粤道、汉维、康普或同档次产品 | 1 | 项 | （1）机房及弱电间网线等各种线缆需要进行整理，重新贴标签。对原有网络结构进行合理调整，尽量简化网络结构，便于网络的维护。  （2）需要增加18对50米千兆双芯单模光跳线，8对2米万兆双芯多模光跳线，6对3米千兆双芯多模光跳线，10根3米网络跳线及相关需要用到的辅材。  （3）核心交换机与接入层交换机通过光纤对接时用到的相应光模块。 |
| 5 | 上网行为管理 | 华为、绿盟、天融信或同档次产品 | 1 | 台 | 一、性能指标要求  1. ▲产品采用1U标准机架式硬件平台，含交流单电源，具有≥10个千兆电口，4个千兆Combo接口，500G硬盘，具有≥1个千兆专用管理电口和一个专用RJ45配置串口，同时具备2个USB接口。  2.▲产品网络吞吐量≥5Gbps；应用层吞吐量≥2.5Gbps，最大并发会话数≥80万，每秒新建连接数≥2.3W。  3. 要求提供原厂三年售后服务，售后维护服务含软硬件维护和系统软件、规则库、特征库升级服务。并提供现场技术支持。  二、产品功能要求  4.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入2个以上物理接口，无需接口对；部署模式切换无需重启设备。  5.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由。  6.支持7元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口。  7.支持IPv6/v4双栈，支持IPv6安全策略，支持IPv6静态路  由，IPv6隧道，包括IPv6手工隧道、isatap、6to4等隧道模  式。  8.支持根据标签选择应用，预置标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、降低工作效率等10大类；支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。  9.支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。  10.支持针对搜索引擎、http、网页内容进行关键字过滤并实时生成日志记录，日志级别包括但不少于紧急、告警、严重、通知、信息、调试、不记录等，方便管理员快速区分用户上网行为属性和定位日志级别。  11.支持自定义URL过滤，包括恶意URL白名单、恶意URL黑名单、URL白名单等，并支持URL的模糊匹配。  12.▲支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤。（投标时须提供产品功能界面截图证明）  13.支持针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱以及客户端邮箱（如闪电邮）的内容进行关键字过滤；针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱以及客户端邮箱（如闪电邮）的内容进行审计。  14.支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。支持流量限额以日、月为单位配置。  15.支持智能调整流控策略，避免带宽资源浪费；具有P2P智能流控功能，支持通过抑制P2P的下行流量，来减缓P2P的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 具有动态流控功能，支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率。  16.▲针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长。（投标时须提供产品功能界面截图证明）  17.▲支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。（投标时须提供产品功能界面截图证明）  18.支持监控用户和应用实时流速，包括用户名、应用名、用户组、上行速率、下行速率、总速率、会话数等信息，帮助管理员快速甄别网络异常行为；支持数据下钻跳转至详细列表，针对用户支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该用户网络会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表访问的应用组成和流速情况。针对应用支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该应用会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表使用该应用的用户、速率和会话数等情况。  19.支持针对上网行为数量统计、邮件数量统计、访问网站排名、IM使用频率、搜索关键字排名、搜索关键字用户排名、恶意网站访问排名、社区行为数量统计、URL统计排名、其它应用排名等上网内容进行报表内容订阅，统计结果支持数据下钻跳转至详细列表，呈现数据源，将统计结果和数据源形成对应关系，帮助管理员深入认识和理解报表内容。  20.▲支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、二维码认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号；支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线。（投标时须提供产品功能界面截图证明）  21.支持Portal逃生，支持选择不逃生、全部用户逃生和已认证用户逃生等方式；可基于PING、TCP、DNS等方式探测认证服务器。  22.★支持在设备旁路部署时针对内网上网用户进行实名身份认证，旁路认证方式包括但不限于本地WEB认证、Portal Server认证、短信认证、免认证、混合认证、单点登录等。  23.支持用户MAC感知，当用户MAC地址变更后，要求重新认证，避免冒名认证现象；支持伪Portal抑制技术，支持通过http302重定向或html-refresh方式抑制非正常的http或https的页面请求，从而保障系统稳定高效运行；支持基于https协议推送认证页面。  24.支持上网行为记录本地留存，方便事后行为回溯；支持将日志记录发送至第三方平台进行数据分析和呈现，发送数据支持加密算法。 |
| 6 | 实施服务 | 定制 | 1 | 项 | （1）对以上设备及线路整改做好更换及调试服务，实施前对所涉及设备及旧线路做好所有标签；实施完成，重新做好线路及设备标签。  （2）对相关网络、线路按要求做好整改服务。  （3）对重要数据做好数据备份； |
| 一、售后服务及其它要求：  1.供应商所提供的产品必须为具备厂家合法渠道的全新正品，产品必须完全满足招标文件要求。  2.招标参数中▲代表实质指标，不满足将导致投标无效；（标注★号）为重要参数及功能，如不满足，按评分标准中负偏离扣分处理，一般参数及功能（非标注★号）如不满足，按评分标准中负偏离扣分处理。  **3、序号第一项产品“核心交换机”为本项目核心产品。**  4.总报价应包含设备金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息、环境还原恢复及其它所有成本费用的总和。  4.供应商必须在响应文件中提供理解和接受本项目“不提供虚假材料否则按虚假响应处理”承诺函。  二、售后服务及其它要求：  1.产品供货时，所有产品均严格按成交供应商的响应和承诺的技术参数及性能、国家有关标准及签订的政府采购合同进行验收，达不到要求的视为产品验收不合格，直接做退货处理，产生的后果由成交供应商自行承担。  2.产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期除特别注明外，最短不少于一年（自货物验收合格之日起计算），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。厂家售后服务承诺函承诺更长质保期的，以承诺函为准。  3.故障响应时间1小时，4小时内到达故障现场，若36小时内无法排除故障必须提供备用设备以保证系统正常运行。  4.提供免费安装调试、免费送货上门、为采购人培训1-2名使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地。  三、交货时间、交货地点及付款方式：  1.交货时间：自合同签订之日起20天内交货并安装完成。  2.交货地点：广西采购人指定地点。  **3.付款方式：**签订合同后，采购人在7个工作日内向成交供应商支付40%的合同预付款；产品到货安装完正常使用并验收合格后，采购人凭成交供应商开具的全额发票，在10个工作日内向成交供应商支付剩下58%的合同货款，剩下2%的货款做为质保金，质保期满一年后无息退还。  四、其它要求：  1.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，以及供货时提供的产品与响应文件不一致的，按虚假应标处理，所签订合同无效，报监管部门查处。  2.成交供应商所供产品及售后服务不按响应文件履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》 及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定严肃处理。 | | | | | |

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

**注：**本磋商文件请磋商供应商认真阅读，任何遗漏或疏忽都有可能导致无效标书或废标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| **1** | **项目名称** | 办公网络升级改造项目 |
| **2** | **服务地点** | 南宁市青秀区会展路18号 |
| **3** | **服务期限** | 2021年11月 |
| **4** | **服务现场** | 自行勘察服务现场 |
| **5** | **方案** | 投标文件中提供技术方案、实施方案、应急方案等 |
| **6** | **磋商供应商资格** | 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围包含本次竞争性磋商采购服务，具备法人资格的供应商或其下属分支机构；  2、诚实守信，近三年内无违法及不良诚信记录；  3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次招标采购活动；  4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。  5、本项目不接受联合体竞标。 |
| **7** | **结算方式** | 根据项目实际据实结算。 |
| **8** | **项目预算** | 人民币44万元。 |
| **9** | **报价方式** | 整体项目报价 |
| **10** | **磋商响应文件** | 商务文件和资格证明文件合并装订，正本1份 ，副本2份；技术文件单独装订，正本1份 ，副本2份；  响应文件密封方式：响应文件盖章，纸质版装入响应文件袋（箱）中密封投递。 |
| **11** | **磋商有效期** | 从磋商响应文件提交截止之日起5日历天 |
| **12** | **磋商响应文件**  **提交地点、时间** | 地点：广西南博国际信息有限公司  广西南宁市民族大道106号南宁国际会展中心行政综合楼北302室  截止时间:2021年11月9日12:00 |
| **13** | **响应文件开启时间、磋商时间及地点** | 详见第一章竞争性磋商公告 |
| **14** | **评标方法** | 综合评分办法 |

供应商须知

一、总则

**1.项目说明**

1.l项目名称：办公网络升级改造项目

1.2服务地点：南宁市青秀区会展路18号

1.3采购方式：根据项目实际据实结算

1.4质量标准：合格

1.5 提交服务成果日期：2021年11月（具体时间以合同签订为准）

二、竞争性磋商响应文件的编制

**2.1竞争性磋商响应文件编制基本要求**

2.1.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

2.1.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

2.1.3磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

2.1.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

2.1.5如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

2.1.6竞争性磋商响应文件的组成

竞争性磋商响应文件应分为商务文件、资格证明文件和技术文件三个部分组成，商务文件和资格证明文件合并编制，技术文件单独编制。

2.1.6.1商务文件

（1）磋商书（详见附件1）；**（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**

（2）报价表（详见附件2）；**（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**

（3）优惠条件（如有）；

（4）商务响应表；（详见附件3）

（5）供应商认为必要提供的相关证明材料（详见附件4）；

2.1.6.2资格证明文件

（1）法人或者其它组织的单位证件（如营业执照/事业单位法人证书/执业许可证等，复印件加盖公章），自然人的身份证复印件（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**

（2）法定代表人（负责人）身份证明书及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（详见附件5）；**（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**

（3）法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（详见附件6）；**（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**

（4）廉洁承诺书；（详见附件7）；**（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**

（8）供应商认为必要提供的声明及文件资料；（详见附件8）

2.1.6.3技术文件

（1）技术响应表；（详见附件9）**（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**

（2）服务承诺书；（详见附件10）

（3）技术方案；（详见附件11）

（4）实施方案；（详见附件12）

（5）应急保障方案；（详见附件13）

（6）其它；（详见附件14）

**2.2计量单位**

2.2.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

三、磋商报价要求

3.1磋商供应商须按照本文件所列项目内容报价，本文件未列明的细项，磋商供应商可根据会务执行实际情况列入报价清单，如结算时未发生的将不予以计算。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

4.1磋商响应文件的份数和封装

4.1.1响应文件的份数：商务文件和资格证明文件合并装订，正本1份 ，副本2份；技术文件单独装订，正本1份 ，副本2份。

4.1.2响应文件密封方式：响应文件盖章，纸质版装入响应文件袋（箱）中密封投递。

竞争性磋商响应文件的外层包封上应写明：

(1) 竞争性磋商项目名称；

(2) 磋商供应商名称；

(3) 供应商地址；

(4) 开标时才能开启。

**4.2竞争性磋商响应文件的递交**

所有竞争性磋商响应文件应于“第一章 竞争性磋商公告”中规定的时间递交广西南博国际信息有限公司。

**4.3迟交的竞争性磋商响应文件**

采购单位将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商与评标

5.1投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

(1) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

5.2 开标采购单位按第一章“竞争性磋商邀请书”中约定的磋商时间及地点组织参与磋商的供应商召开开标会议，对本次磋商事项进行简要说明，并当众拆封磋商响应文件，审查磋商供应商的相关资质。

5.3 磋商采购单位成立磋商小组，按磋商供应商的签到顺序与单一磋商供应商分别就项目内容进行磋商。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其它供磋商供应商的技术资料、价格和其它信息。

采购单位对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在磋商结果上签字确认。

六、确定成交磋商供应商办法

6.1采购单位磋商小组根据符合项目综合评分法确定成交磋商供应商，并将评标结果按采购单位的审批流程报批。

6.2采购单位在评标结果批复后向参与磋商的磋商供应商发送评标结果告知函。

七、签订合同

7.1**成交通知**

7.1.1采购单位在三个工作日内将竞标结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

7.1.2采购单位在网页上发布成交公告。

7.1.3采购单位无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

**7.2合同授予标准**

合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，成交结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商。

7.3签订合同

7.3.1成交供应商应及时与采购人签订合同。

7.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订合同，以此类推。

**采购项目合同验收书（格式）**

根据采购项目（采购合同编号：­ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或项目、服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收方式： | | □自行验收 □委托验收 | | | | |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等  （或服务内容、标准） | | 数量 | | 金 额 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 合 计 | | | |  | |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 | | | | | | |
| 实际供货日期 |  | | 合同交货验收日期 | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在服务等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、是否达到合同约定等。可附件) | | | | | |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： | | | | | |
| 有异议的意见和说明理由：  签字： | | | | | |
| 验收小组成员签字： | | | | | | |
| 监督人员或其它相关人员签字：  或受邀机构的意见（盖章）： | | | | | | |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章：  联系电话： 年 月 日 | | | 采购人或受托机构的意见（盖章）：  联系电话： 年 月 日 | | | |

备注：本报告单一式2份（采购单位1份、供应商1份）。

**第四章 评定成交的标准**

**一、评标原则**

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由采购单位代表、**评标专家共三人单数构成**，其中

专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、商务和技术等方面内容

按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

**二、评定方法**

**（一）对通过资格审查及符合性评审进入详评的，采用百分制综合评分法。**

**（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：**

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2011]181 号）之规定，投标人及投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除， 扣除后的价格为评标报价， 即评标价=投标报价×（1-6%）；除上述 情况外，评标价=投标报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）之规定， 符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

**1、价格分……………………………………………………………………………………30分**

价格分计算公式：

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 = ------------------------------ × 30分

某有效投标人评标价（金额）

**2、设备性能分**……**…………………………………………………………………………24分**

招标参数中▲代表实质指标，不满足将导致投标被否决；完全满足招标文件要求得24分，重要参数及功能（标注★号**）**负偏离一项扣5分，投标人如有不应答的每一项扣5分，一般参数及功能（非标注★号）负偏离一项扣3分，扣完本项分值为止。

**3、设计方案分**……**…………………………………………………………………………6分**

一档（2分）：项目设计方案内容简单，基本满足采购需求；

二档（4分）：在优于一档的基础上，项目设计方案较规范，结构较完整，对业务及存储双活有较好的理解，具有一定的可行性，较为具体描述了系统安全性、可靠性和可扩展性；

三档（6分）：对本项目能够深入理解采购人对本项目需求的构想和需要解决的问题，对本项目需求有深入分析，对项目需求认识到位、思路清晰，技术方案条理清晰、方案明确，详细描述了系统功能、实现方式、系统安全性、可靠性和可扩展性，技术方案可行且较先进；并能对二期建设提出合理性建议。

**4、实施方案分……………………………………………………………………………6分**

一档（2分）：投标人提供的实施方案有明确的项目组织实施管理机构，产品供货组织计划， 实施进度计划，人员安排计划的为一档；

二档（4分）：方案有明确的项目组织实施管理架构，详细的产品供货组织计划，详细的实施进度计划，详细的人员安排计；

三档（6分）：在优于二档的基础上，实施方案条理清晰、方案明确，技术方案提供详细描述了系统功能以及实现方式，功能描述详细，技术方案可行且具有一定的先进性和可扩展性；项目实施方案科学合理，有明确的工程进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施，项目实施方案详细、切实可行，提出具有建设性的方案优化建议。

**5、售后服务方案分………………………………………………………………………4分**

一档（2分）：满足招标文件的基本要求提供基本的售后服务方案，提供较为可行的培训计划及实施方案、可靠的服务响应体系，基本满足招标文件售后服务要求。

二档（4分）：在满足一档基础上，具备完善的售后服务支撑方案、响应时间快、培训计划完整丰富，投标人售后服务方案详细、具体、有效可操作性强，具备有完善的售后服务信息化体系，配备的服务团队人员及组成符合招标项目需求、服务保障措施到位。

**6、资质信誉………………………………………………………………………………30分**

（1）防火墻产品具有《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL4+级）》及《国家信息安全测评自主原创产品测评证书》，投标时提供证书复印件，每有一个证得3分，共6分。

（2）防火墻产品有获得CVE证书，且类型为下一代防火墙（Next Generation Firewall），投标时提供证书复印件得3分。

（3）防火墻产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》，投标时提供证书复印件得3分。

（4）防火墻产品生产厂商须获得中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》（安全开发类二级），投标时提供证书复印件，得3分。

（5）防火墻产品生产厂商须在信息安全领域有着丰富的经验与先进的技术，具备对操作系统、应用系统或网络设备的漏洞进行发现、验证的能力。要求厂商自主挖掘的安全漏洞超过30个，并在CVE官网上能查询到相关漏洞信息，投标时提供CVE官方链接以及查询结果截图材料，得3分。

（6）防火墻产品生产厂商在广西当地有常驻办事处，当地办事处须具备漏洞研究修复能力，投标时提供广西当地办事处的漏洞研究证明（CNVD）证书复印件，得3分。

（7）上网行为管理产品具备《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级），投标时须提供证书复印件，得3分。

（8）核心交换机产品厂家具有信息安全服务资质认证证书（应急处理一级），投标时须提供证书复印件，得3分。

（9）投标人在广西有本地化服务能力（以营业执照注册地为准），且有国内网络生产厂家认证的服务能力证书，每有一个证得1.5分，满分3分。

**备注：投标时必须提供相关证书或材料复印件，提标时不提供材料者，将不得分。**

**(三)总得分=I+2+3+4+5+6 合计100分。**

**三、中标候选人推荐原则**

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人。招标单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标单位可以确定排名第二的中标选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为某投标人的投标报价投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（如成本构成分析，包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润及相关证明材料，市场上类似价格交易的案例），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**第五章 合同格式**

**办公网络升级改造项目**

**委托合同书**

甲方：广西南博国际信息有限公司

乙方：

甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经协商一致达成本协议：

1. 甲方委托乙方完成的服务内容
2. 甲方委托乙方提供办公网络升级改造的相关服务，由乙方指定专人团队负责执行甲方委托的上述工作。
3. 受甲方委托，乙方承接办公网络升级改造服务的主要工作：包括采购硬件设备（包括1台路由器、2台核心交换机、1台防火墙、1台上网行为管理、光纤和网线1批）、项目施工（弱电布线、设备安装调试）等工作。
4. 乙方负责与广西大数据局、电子政务管理中心等政府部门对接，项目实施需按广西电子政务外网相关要求，改造后的网络须满足电子政务外网接入要求。
5. 本协议有效期为3个年。其中，防火墙、上网行为管理、路由器等设备质保期为3年，核心交换机质保期为1年。
6. 双方的权利义务
7. 乙方应遵照所提交的竞争性磋商响应文件内容执行服务，并对服务质量负责，乙方应在合同有效期内完成网络升级改造的工作。
8. 为确保数据安全性，防止泄露和遗失，乙方须与甲方签订保密协议，做好相关保密工作，并定期反馈分类整理好的数据。
9. 为使乙方更好地做好办公网络升级改造服务工作，乙方需组建专门的团队负责办公网络升级改造工作的对接，协助甲方做好办公设备的接入、系统调试对接工作。
10. 其他上述条款未细列，但属于办公网络升级改造范畴不涉及经费开支的其他工作，可由双方协商一致后补充确认为执行内容。
11. 甲方有权指导乙方工作，评价和验收其服务成果，确保办公网络升级改造的服务质量。
12. 乙方服务工作过程中如因乙方侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
13. 本协议执行过程中如乙方获知甲方内部资料、国家机密等保密信息，乙方负有保密义务，不得泄露于第三方。如有违反，乙方应承担由此所造成的一切法律责任。

第三条 本协议预算金额为人民币 元，大写： 圆（含税）。乙方对项目执行团队的人员、资金等项目相关方面负有监督、统筹、协调、支持的责任，确保项目执行团队按照协议约定全面履行义务。

付款方式：签订合同后，采购人在7个工作日内向成交供应商支付40%的合同预付款；产品到货安装完正常使用并验收合格后，采购人凭成交供应商开具的全额发票，在10个工作日内向成交供应商支付剩下58%的合同货款，剩下2%的货款做为质保金，质保期满一年后无息退还。。

乙方收款账户信息如下：

1. 账户名称：
2. 开 户 行：
3. 账 号：

第四条 甲乙双方未按本协议约定履行合同，违约方应按本协议总金额10%向履约方支付违约金。

第五条 由于不可抗力原因（包括国家政策），导致协议无法履行或履行障碍，双方互不承担违约责任，但先发现的一方有义务在第一时间内书面通知其他一方，待障碍消除随时恢复执行协议。如果已经无法履行或无必要履行，甲乙双方据实结算。

第六条 协议引发的争议应由甲乙双方友好协商解决。双方协商不成或不愿协商的，可向南宁仲裁委员会申请仲裁。

第七条 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

第八条 本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（公章）：广西南博国际信息有限公司

法定代表人或授权代理人（签字）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

签订日期：2021年 月 日

签订地点：广西南宁市

**第六章 竞标响应文件格式**

**（封面）**

**竞争性磋商响应文件**

项 目 名 称：

投 标 单 位： （盖章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人： （ 签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日

**一、商务文件**

**附件1 磋商函格式**

**磋 商 函**

广西南博国际信息有限公司：

依据贵方 项目的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件正本1份；副本2份。

竞争性磋商响应文件包含：

1. 商务文件及资格证明文件；

2. 技术文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与本次项目磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真： 电子函件：

日期： 年 月 日

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

开户银行：

帐号/行号：

**附件2 报价表格式**

**报 价 表**

项目名称:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 产品（服务）名称及型号 | | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 1 | 1.1 |  | | 项 |  |  |  |
| 1.2 |  | |  |  |  |  |
| 1.3 |  | |  |  |  |  |
| 总价 | 大写 （小写￥ ） | | | | | |
| 2 | | 服务期限 |  | | | | |
| 3 | | 开票方式 |  | | | | |
| 4 | | 付款方式 |  | | | | |
| 5 | | 其它 |  | | | | |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后2位。

授权代表（签字）:

磋商供应商名称（签章）：

报价时间： 年 月 日

**二、资格证明文件**

**附件3 商务响应表格式**

**商务响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 商务条款竞标要求 | 商务条款响应内容 | 偏离情况 |
| 1 |  |  | 偏离情况 |
| 2 |  |  | 偏离情况 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：**

**根据第二章 项目服务要求的商务条款填写：**

1、商务条款响应内容与竞标要求相同的为无偏离，商务条款响应内容高于竞标要求的为正偏离，低于竞标要求的为负偏离。

2、供应商应根据自身情况对照采购文件文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

**附件4 其它证明材料**

**供应商认为必要提供的相关证明材料**

（由供应商根据项目要求、评定成交的标准及自身情况自行编写）

**附件5 法定代表人（负责人）证明书格式**

**法定代表人（负责人）证明书**

供应商名称：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年 月 日

注：1.自然人竞标的无需提供。

2.供应商为其它组织或自然人时，本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其它组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

**附件6 法定代表人（负责人）授权委托书格式**

**法定代表人（负责人）授权委托书**

兹授权 同志为我方参加 项目竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从 年 月 日至 年 月 日止

委托单位： （单位公章）

法定代表人（负责人）： （签字或盖章）

签发日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（复印件） |

附：

1、代理人工作单位： 职务：

身份证号码： 性别： 年龄：

2、委托人营业执照号码：

地址： 单位性质：

注册资金：

经营范围：

说明：

1、法定代表人（负责人）授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

**附件7 廉洁承诺书格式**

**廉洁承诺书**

广西南博国际信息有限公司：

为积极配合贵公司进行的项目招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其它人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪检监察部举报（举报电话：0771-2212021）。

8.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

9.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

10.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

**附件8 供应商认为必要提供的声明及文件资料**

**供应商认为必要提供的声明及文件资料**

**（格式自拟）**

**三、技术文件**

**附件9 技术响应表格式**

**技术响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 项目服务名称 | 项目服务竞标要求 | 项目服务响应内容 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  | 偏离情况 |
| 2 |  |  |  | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：

**注：**

**根据第二章 项目服务要求的项目服务内容填写：**

1、项目服务响应内容与竞标要求相同的为无偏离，项目服务响应内容高于竞标要求的为正偏离，低于竞标要求的为负偏离。

2、供应商应根据自身情况对照采购文件文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

**附件10 服务承诺书格式**

**服务承诺书**

（由供应商根据项目要求、评定成交的标准及自身情况自行编写）

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：

**附件11 技术方案格式**

**技术方案**

（由供应商根据项目要求、评定成交的标准及自身情况自行编写）

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：

**附件12 实施方案格式**

**实施方案**

（由供应商根据项目要求、评定成交的标准及自身情况自行编写）

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：

**附件13 应急保障方案格式**

**应急保障方案**

（由供应商根据项目要求、评定成交的标准及自身情况自行编写）

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：

**附件14 其它**

**其它**

（由供应商认为有必要的其它技术文案，根据项目要求、评定成交的标准及自身情况自行编写）

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期：